Arbeitsplatte 400
[bookmark: Linie]Counter SL
Type: 1203601


[bookmark: Ausfuehrung]Ausführung:
Arbeitstisch hergestellt nach DIN 18860. Gehäuse und Abdeckung sind komplett aus CrNi-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301). AISI 304. Sichtbare Oberflächen geschliffen und matt gebürstet, Körnung 320. Verwindungssteife, selbsttragende, geschlossene Konstruktion mit Seitenwänden, Rückwand und Boden. Abdeckung vorne 30 mm nach unten und hinten 20 mm nach oben gekantet. Vorne an der Unterseite als Tropfkante ausgeführt. 50 mm Deckplattenüberstand bis zum Korpus geschlossen. Verbindung und Abdichtung mittels Verbindungstechnik. Klemmsteg ist zur leichteren Reinigung hinten gerundet (R 20). Arbeitstisch mit hochbelastbarer, glatter Arbeitsfläche, unterhalb mit Antidröhnplatten beschichtet. Vorbereitet zur Aufstellung auf einen 580 mm hohen Counter SL-Unterbau mit höhenverstellbaren, abnehmbaren Gerätebeinen (150 mm hoch). Arbeitshöhe 850 mm.
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	Gerätedaten:
	
	
	
	

	
	geplant:
	
	
	angeboten:

	Abmessungen
	
	
	
	

	Länge:
	400
	mm
	
	....................

	Breite:
	700
	mm
	
	....................

	Höhe:
	270
	mm
	
	....................

	
	
	
	
	

	Materialien:
	
	
	
	

	Gewicht:
	14
	kg
	
	....................

	
	
	
	
	

	Abm: Nutzflächen/Volumen
	1
	
	
	

	Länge:
	400
	mm
	
	....................

	Breite:
	700
	mm
	
	....................



	Fabrikat: 
	MKN
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