Elektro-Salamander Größe 1
[bookmark: Linie]Individual units
Type: 0521702


[bookmark: Ausfuehrung]Ausführung:
Multifunktionales Gerät zum Einsatz in der gewerblichen Speisenzubereitung in der allgemeinen Gastronomie, Frontcooking, Free Flow und Imbiss. Zum Gratinieren, Überbacken, Glasieren, Karamellisieren, Aufwärmen, Warmhalten und Auftauen von Speisen. Gehäuse und Abdeckung sind komplett aus CrNi-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301). AISI 304. Sichtbare Oberflächen geschliffen und matt gebürstet, Körnung 320. Verwindungssteife, selbsttragende, geschlossene Konstruktion mit Seitenwänden, Rückwand und Boden. Doppelwandiger Gerätekorpus. Gerät intern vollständig elektrisch verdrahtet. Netzanschlussleitung mit Schuko-Stecker.

 CrNi-Stahl-Grillrost, höhenverstellbar über Kugelgriff. 5 Höhenstufen, 160 mm.

 Beheizung durch Strahlungsheizkörper für lange Lebensdauer der Heizkörper. Horizontal getrennt in 2 Heizzonen, links und rechts! Stufenlose Regelung der Heizleistung (0 - 100%) durch einen Energieregler mit integriertem Geräteschalter und Kontrollleuchten. Inklusive Potentialausgleichschraube.

  
Optionales Zubehör (Sonderausstattung):
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Gastronormbehälter 1/1 - 20 mm
schwere Grillplatte für Salamander Größe 1
Wandkonsole für Salamander Größe 1
       
	Gerätedaten:
	
	
	
	

	
	geplant:
	
	
	angeboten:

	Abmessungen
	
	
	
	

	Länge:
	800
	mm
	
	....................

	Breite:
	400
	mm
	
	....................

	Höhe:
	314
	mm
	
	....................

	
	
	
	
	

	Materialien:
	
	
	
	

	Gewicht:
	26
	kg
	
	....................

	
	
	
	
	

	Abm: Nutzflächen/Volumen
	1
	
	
	

	Länge:
	546
	mm
	
	....................

	Breite:
	329
	mm
	
	....................

	Höhe:
	230
	mm
	
	....................

	
	
	
	
	

	Leistungsdaten
	
	
	
	

	Anschlusswert je Heizzone:
	3,3
	kW
	
	....................

	Anschlusswert elektro:
	3,3
	kW
	
	....................

	Spannung:
	230
	V
	1 NPE AC
	....................

	empfohlene Absicherung:
	1 x 16
	A
	
	....................

	
	
	
	
	

	Wärmeabgaben
	
	
	
	

	Sensibel:
	2310
	W
	
	....................

	Latent:
	578
	W
	
	....................

	Schutzart
	IPX3
	
	
	....................



	Fabrikat: 
	MKN
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